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Adresse 
(gatenavn,husnr,postnr)................................................................................................... 
 
Gnr.:................ Bnr.:............... F.nr:................ (Vist på vedlagt kart, området som skal graves må skraveres på kartet) 
 
Arbeidets oppstart:.............................. Avsluttes:................................... 
 
	Arbeidets formål, sett kryss: 	 	 	 	 
	Eksisterende dekke, sett kryss: 

	Vannledning 	 	Telekabel 	 	 	 
	Asfalt 

	Avløpsledning  	TV-kabel 	 	 	 
	Grus 

	El-kabel 	 	Annet,..........................................  
	Annet,.............................................. 


 
Gravedybde:_________________ 
 
 Graving i offentlig vei  
· Ved graving som berører kommunal vei skal eget søknadsskjema for graving i vei fylles ut. 
· Vegvesenets tillatelse må innhentes hvis gravearbeidet berører riks/fylkesvei Tlf. 06 640 
· Politi, brannvesen og ambulanse skal varsles ved graving som påvirker trafikkavvikling på offentlig vei 
 
Undertegnede er kjent med bestemmelsene (på baksiden/www.hemnes.kommune.no) og er ansvarlig for alle skader som kan oppstå som følge av gravingen. I tilfelle graving i kommunal veg/gate forplikter undertegnede seg til å sørge for fagmessig istandsetting inkludert asfaltering. Eget skjema for graving i vei skal vedlegges gravemelding. 
 
Entreprenør/ 
Utbygger:........................................................................................... 
 
tlf.:..................................   e-post/ ev. fax…………………................................ 
 
                                    ---------------------------------------------------------------                                                     Dato/underskrift av ansvarshavende   
	Gravemelding sendes til: 

	Geomatikk   Tlf.: 09146 e-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no Fax: 80 08 01 46 

	Hemnes kommune 
Tlf: 75197000 
E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Fax: 75197101 


 
Ansvarshavende er selv ansvarlig for innsending av gravemelding, og eventuell bestilling av påvisning 
 
	Tilbakemelding til søker, fra Hemnes kommune  
 
 Kommunal gatelys- signalkabel eller fiberkabel må påvises.
[bookmark: _Hlk166740056] Kommunal vann- og avløpsledning må påvises.
 Det er ingen gatelys-signalkabler eller vann- og avløpsledninger i avmerket område.
 Befaring må foretas før gravearbeidet startes.
   Gravetillatelse er gitt med forbehold at de ovenstående etater er varslet og evt.påvisning finner sted før gravingen utføres              
 

For påvisning, ta kontakt med Lars Martin Nermark 97622035
 

Dato/underskrift      
                                                      -------------------------------------------                                                             
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TEK 
BESTEMMELSER VED GRAVING: 
Ansvar og varsling: 
Entreprenøren/utbyggeren som skriver under er ansvarshavende for gravingen og etterfølgende istandsetting.  
Ansvarshavende skal sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og sørge for at bestemmelsene i Plan- og bygningsloven følges. Før gravingen påbegynnes må entreprenøren/utbyggeren skaffe seg opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger o.l. Gravemeldingen skal forvises alle aktuelle etater, jmf. skjema. Ved gravemeldingen skal det vedlegges et kart M 1:1000 som viser nøyaktig avmerking hvor planlagt graving skal finne sted. Entreprenøren/utbyggeren må selv avtale tid for evt. påvisninger av kabler, ledninger o.l med den aktuelle etaten. Gravearbeidet må ikke settes i gang før det er gitt tillatelse til dette fra enhet for Tekniske tjenester og evt. påvisning har funnet sted. Graving i kommunal veg: 
Ansvarshavende må ha godkjenning for denne typen arbeide. Om nødvendig må entreprenøren/utbyggeren utarbeide en varslingsplan som sammen med gravemeldingen skal forelegges politiet mhp. trafikkavvikling mv. Vi viser her til Statens vegvesen håndbok-051, arbeidsvarsling. Brannvesen, ambulanse og kollektivtrafikk må også varsles om gravingen. 
Etter gravearbeidet er ferdig utført, skal grøften igjenfylles fagmessig. Stedlige masser skal sorteres og brukes for oppbygging av underbygningen. Overbygningen skal være lik eksisterende overbygning. Hovedgater/veger skal som hovedregel reasfalteres umiddelbart, andre gater/veger innen 2-3 uker. Asfaltering skal utføres av et firma med utstyr og kompetanse for å gjøre en fagmessig jobb. Oppstår setninger pga. dårlig komprimering eller feil bruk av masse, kan kommunen innen ett år forlange istandsettingen gjort på nytt. Hvis asfalteringen ikke blir foretatt så raskt og med den kvalitet kommunen forlanger kan etaten velge å utføre arbeidet selv for ansvarshavendes regning. 
Når reparasjon av gravearbeidet er ferdig utført, skal det meldes fra til kommunens enhet for Tekniske tjenester. Det vil da bli foretatt en befaring, og en endelig befaring innen ett år etter ferdigmelding er mottatt. Ved graving i private veger må vegeier kontaktes i tillegg. Ved graving i riks/fylkesveg, må Vegvesenet kontaktes. Graving utenom veg: 
Graving utenom offentlig veg må avklares med grunneier. En tillatelse fra grunneier fratar ikke ansvarshavende plikten til å oppsøke de aktuelle etater for å få påvist evt. kabler, ledninger o.l. (Kommunen tar ikke ansvar for evt. private ledninger som måtte befinne seg i grunnen. Slike ledninger må hver enkelt grunneier opplyse om selv.) For kommunale bygg må gravemeldingen vises kommunens bolig,- og eiendomsavd. Ved graving utenom veg, behøver ikke politi, brannvesen, ambulanse eller annen trafikk varsles. 
Ved bygging av veg, planering og/eller dyrking plikter ansvarshavende å undersøke at grunneier har fått tillatelse til slikt arbeide av kommunens landbruksavdeling. Andre bestemmelser: 
Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi den blir utført i strid med anvisninger som er gitt, er ansvarshavende pliktig til å dekke alle kostnader som følge av skaden Gravingen må påbegynnes innen 3 måneder etter at gravetillatelse er gitt. 
Dersom gravingen kan virke inn på fredete faste fornminner krever dette tillatelse fra vedkommende vernemyndighet. 
Hvis gravearbeidet har et omfang som forutsetter tillatelse i h.h. til Plan-og bygningsloven skal utførende entreprenør/utbygger søke om dette, uavhengig av gravemeldingen. 
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